SALLE DE BAIN

Si une présence est détectée la lumière s’allume et la ventilation se met en route.

Si une fuite d’eau est détectée, l’alarme sone.

Si la luminosité baisse le volet roulant de la fenêtre se baisse. A l’inverse il s’ouvre quand la luminosité devient suffisante.

Selon la température la climatisation ou le chauffage se met en route.

CHAMBRE

Si une présence est détectée la lumière s’allume.

Si le DETECTEUR d’ouverture de la fenêtre est activé l’alarme sonne.

Si la luminosité baisse le volet roulant de la fenêtre se baisse. A l’inverse il s’ouvre quand la luminosité devient suffisante.

Selon la température la climatisation ou le chauffage se met en route.

CUISINE

Si une présence est détectée la lumière s’allume.

Si le DETECTEUR d’ouverture du frigo est activé l’alarme sonne.

Si la luminosité baisse le volet roulant de la fenêtre se baisse. A l’inverse il s’ouvre quand la luminosité devient suffisante.